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Plan. 
Item 
Descrição 
Und. 
Qt. Contr. 
Valor Unit. 
Total 
Acumulado 
(%) Parcial 
(%) Acum.
'2 
'130232 
Porcelanato polido, acabamento brilhante, 
dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO 
Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de 
argamassa colante para porcelanato tipo ACIII 
e rejunte 1mm para porcelanato
m2 
374,35 
130,63 
48.901,34 
48.901,34 
3,4009 
3,4009
'3 
'130232 
Porcelanato polido, acabamento brilhante, 
dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO 
Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de 
argamassa colante para porcelanato tipo ACIII 
e rejunte 1mm para porcelanato
m2 
374,35 
130,63 
48.901,34 
97.802,68 
3,4009 
6,8018
'3 
'120303 
Reboco tipo paulista de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 
mm
m2 
812,87 
44,71 
36.343,42 
134.146,10 
2,5276 
9,3294
'2 
'130302 
Rodapé de granito branco Siena esp. 2cm, 
h=7cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento 
branco
m 
291 
117,52 
34.198,32 
168.344,42 
2,3784 
11,7078
'2 
'120234 
Pastilha cerâmica azul 5 x 5 cm, assentada 
com argamassa de cimento colante, ref. 
CREARE MARINHO Portinari/similar, rejunte 
de 3mm cor AZUL COBALTO, linha Acqua Flex 
Ref. Portokoll
m2 
105,92 
255,36 
27.047,73 
195.392,15 
1,8811 
13,5889
'1 
'151712 
Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, 
completa, c/ quadros de medição, transf. a 
óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios, 
conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. 
c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 
1:0.5:6
und 
1 
22.244,48 
22.244,48 
217.636,63 
1,547 
15,1359
'2 
'120303 
Reboco tipo paulista de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 
mm
m2 
486,84 
44,71 
21.766,62 
239.403,25 
1,5138 
16,6497
'3 
'190106 
Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 
a três demãos
m2 
1.013,62 
19,93 
20.201,45 
259.604,70 
1,4049 
18,0546
'3 
'050606 
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 
10x20x20cm, assentados c/argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 
1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco 
comprado na fábrica, posto obra)
m2 
415,58 
47,75 
19.843,95 
279.448,65 
1,3801 
19,4347
'1 
'200124 
Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 
10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm 
e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e 
pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas 
e sapatas, empregando arg. cimento cal e 
areia
m 
29,45 
662,98 
19.524,76 
298.973,41 
1,3579 
20,7926
'3 
'040339 
Forma de chapas madeira compensada 
resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a 
utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de 
madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, 
montagem, escoras em eucalipto e desforma)
m2 
211,61 
84,66 
17.914,90 
316.888,31 
1,2459 
22,0385
'2 
'161016 
Instalação de Linha frigorígena para 
interligação do sistema de climatização incl. 
acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente 
e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha 
liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel 
e gás refrigerante
m 
244,8 
72,32 
17.703,94 
334.592,25 
1,2312 
23,2697
'2 
'120235 
Revestimento de parede, retificada, 
acabamento natural, dimensões 30x90cm, 
ref. JACKIE ALL WHITE, Portobello ou 
equivalente, utilizando dupla colagem de 
argamassa colante para porcelanato tipo ACIII 
e rejunte acrílico com espessur
m2 
125,04 
140,42 
17.558,12 
352.150,37 
1,2211 
24,4908
'1 
'200130 
Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 
2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação 
sobre mureta conforme projeto, exclusive a 
mureta.
m 
30,88 
559,75 
17.285,08 
369.435,45 
1,2021 
25,6929
'3 
'100208 
Índice de imperm.c/ manta asfáltica 
atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado 
esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, 
regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, 
proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas 
dilat.
m2 
103,52 
162 
16.770,24 
386.205,69 
1,1663 
26,8592
'3 
'120208 
Pastilha cerâmica azul 5 x 5 cm, assentada 
com argamassa de cimento colante, ref. 
CREARE MARINHO Portinari/similar, rejunte 
de 3mm cor AZUL COBALTO, linha Acqua Flex 
Ref. Portokoll
m2 
65,1 
255,36 
16.623,94 
402.829,63 
1,1561 
28,0153
'3 
'040330 
Fornecimento e aplicação de concreto 
USINADO Fck=25 MPa - considerando 
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
m3 
44,41 
371,09 
16.480,11 
419.309,74 
1,1461 
29,1614
'3 
'040328 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 
de 6.3 a 10.0 mm
kg 
2.077,36 
7,36 
15.289,37 
434.599,11 
1,0633 
30,2247
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'3 
'180606 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
4 
3.721,41 
14.885,64 
449.484,75 
1,0352 
31,2599
'3 
'040602 
Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 
Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 
4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
m2 
194,28 
73,11 
14.203,81 
463.688,56 
0,9878 
32,2477
'2 
'180604 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
5 
2.811,92 
14.059,60 
477.748,16 
0,9778 
33,2255
'2 
'071801 
Janela de correr para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 
contramarco, exclusive vidro
m2 
35,82 
387,89 
13.894,22 
491.642,38 
0,9663 
34,1918
'3 
'190103 
Emassamento de paredes e forros, com duas 
demãos de massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 
1.013,62 
13,69 
13.876,46 
505.518,84 
0,9651 
35,1569
'1 
'200206 
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s 
ou equivalente, espessura de 8 cm e 
resistência a compressão mínima de 35MPa, 
assentados sobre colchão de pó de pedra na 
espessura de 10 cm
m2 
222,1 
62,02 
13.774,64 
519.293,48 
0,958 
36,1149
'3 
'180126 
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço 
pintada branca,refletor, aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. 
fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 
127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-
E232 Lumicenter ou
und 
50 
268,53 
13.426,50 
532.719,98 
0,9338 
37,0487
'3 
'151803 
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 
2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 
und)
und 
85 
154,3 
13.115,50 
545.835,48 
0,9121 
37,9608
'3 
'040332 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro 
de 12.5 a 25.0mm
kg 
1.645,79 
7,8 
12.837,16 
558.672,64 
0,8928 
38,8536
'1 
'130284 
Piso tipo FULGET ou equiv.,placas 40x40x3cm, 
assent. c/ argamassa 1:3 média , sobre lastro 
de concreto, exclusive lastro
m2 
60,23 
212,4 
12.792,85 
571.465,49 
0,8897 
39,7433
'3 
'040237 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo)
m3 
24,04 
515,91 
12.402,48 
583.867,97 
0,8625 
40,6058
'1 
'030304 
Índice de preço para remoção de entulho 
decorrente da execução de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e 
descarga em área licenciada
m3 
250,75 
47,32 
11.865,49 
595.733,46 
0,8252 
41,431
'2 
'110201 
Forro de gesso acabamento tipo liso 
m2 
452,13 
25,98 
11.746,34 
607.479,80 
0,8169 
42,2479
'3 
'090102 
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, 
peroba mica, angelim pedra ou equivalente 
para telhado de telha ondulada de 
fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e 
caibros, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas
m2 
131,14 
86,31 
11.318,69 
618.798,49 
0,7872 
43,0351
'3 
'161016 
Instalação de Linha frigorígena para 
interligação do sistema de climatização incl. 
acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente 
e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha 
liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel 
e gás refrigerante
m 
154,5 
72,32 
11.173,44 
629.971,93 
0,7771 
43,8122
'3 
'130271 
Piso em granito aplicado em ambientes 
internos. af_06/2018
m2 
70,52 
149,81 
10.564,60 
640.536,53 
0,7347 
44,5469
'2 
'180126 
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço 
pintada branca,refletor, aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. 
fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 
127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-
E232 Lumicenter ou
und 
38 
268,53 
10.204,14 
650.740,67 
0,7097 
45,2566
'3 
'130112 
Lastro de concreto não estrutural, espessura 
de 6 cm
m2 
260,42 
36,35 
9.466,27 
660.206,94 
0,6583 
45,9149
'2 
'200501 
Letra em aço inox (AISI 304), CHAPA NUM. 22, 
RECORTADO, H= 20 CM
und 
102 
88,98 
9.075,96 
669.282,90 
0,6312 
46,5461
'3 
'130305 
Rodapé de granito branco Siena esp. 2cm, 
h=7cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento 
branco
m 
76,92 
117,52 
9.039,64 
678.322,54 
0,6287 
47,1748
'3 
'151801 
Ponto padrão de luz no teto - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
und 
58 
151,13 
8.765,54 
687.088,08 
0,6096 
47,7844
'1 
'130283 
Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, 
espessura 7 cm, com armacao em tela 
soldada
m2 
99,5 
87,52 
8.708,24 
695.796,32 
0,6056 
48,39
'1 
'020805 
Unidade de sanitário e vestiário para até 20 
func. área 18.15m2, paredes de chapa 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. 
inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 
utilizações)
und 
1 
8.389,31 
8.389,31 
704.185,63 
0,5834 
48,9734
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'2 
'190106 
Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 
a três demãos
m2 
417,13 
19,93 
8.313,40 
712.499,03 
0,5782 
49,5516
'2 
'151803 
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 
2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 
und)
und 
52 
154,3 
8.023,60 
720.522,63 
0,558 
50,1096
'1 
'180410 
Poste cônico continuo em aço galvanizado, 
reto, flangeado, h = 3 m, diâmetro inferior = 
*95* mm, com luminária de LED para 
iluminação publica, de 100 w, involucro em 
alumínio ou aço inox
un 
4 
1.991,44 
7.965,76 
728.488,39 
0,554 
50,6636
'1 
'151427 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 120.0 mm2
m 
99,4 
76,04 
7.558,38 
736.046,77 
0,5257 
51,1893
'2 
'180606 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
2 
3.721,41 
7.442,82 
743.489,59 
0,5176 
51,7069
'2 
'151801 
Ponto padrão de luz no teto - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
und 
49 
151,13 
7.405,37 
750.894,96 
0,515 
52,2219
'3 
'071701 
Janela de correr para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 
contramarco, exclusive vidro
m2 
18,85 
387,89 
7.311,73 
758.206,69 
0,5085 
52,7304
'2 
'050606 
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 
10x20x20cm, assentados c/argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 
1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco 
comprado na fábrica, posto obra)
m2 
152,52 
47,75 
7.282,83 
765.489,52 
0,5065 
53,2369
'2 
'120301 
Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada 
no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m2 
277,33 
25,98 
7.205,03 
772.694,55 
0,5011 
53,738
'1 
'020713 
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia 
trifás., cabo de ligação até barracões, quadro 
de distrib., disj. e chave de força (quando 
necessário), cons. 20m entre padrão entrada 
e QDG, conf. projeto (1 utilização)
m 
18 
392,57 
7.066,26 
779.760,81 
0,4914 
54,2294
'2 
'130112 
Lastro de concreto não estrutural, espessura 
de 6 cm
m2 
193,91 
36,35 
7.048,63 
786.809,44 
0,4902 
54,7196
'1 
'030206 
Aterro manual para regularização do terreno 
em areia, inclusive adensamento hidráulico e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)
m3 
62,28 
113,12 
7.045,11 
793.854,55 
0,49 
55,2096
'3 
'110201 
Forro de gesso acabamento tipo liso 
m2 
257,6 
25,98 
6.692,45 
800.547,00 
0,4654 
55,675
'3 
'040333 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 
4.0 a 7.0mm
kg 
858,49 
7,69 
6.601,79 
807.148,79 
0,4591 
56,1341
'2 
'040809 
Recomposição de concreto danificado, com 
utilização de argamassa Sika Grout ou 
equivalente (considerando esp. 5cm)
m2 
21,47 
304,83 
6.544,70 
813.693,49 
0,4552 
56,5893
'3 
'210322 
Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 
2" com chumbadores a cada 1.5m
m 
84,32 
77,3 
6.517,94 
820.211,43 
0,4533 
57,0426
'2 
'210106 
Chapim sobre muros lineares, em granito ou 
mármore, L= 19 cm, espessura 2cm, 
assentado com argamassa colante.
m 
140,91 
46,09 
6.494,54 
826.705,97 
0,4517 
57,4943
'3 
'090203 
Cobertura nova de telhas onduladas de 
fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e 
acessórios de fixação
m2 
131,14 
49,52 
6.494,05 
833.200,02 
0,4516 
57,9459
'2 
'160305 
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, 
inclusive suportes isoladores e acessórios de 
fixação, conforme projeto
m 
102 
59,23 
6.041,46 
839.241,48 
0,4202 
58,3661
'3 
'160305 
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, 
inclusive suportes isoladores e acessórios de 
fixação, conforme projeto
m 
102 
59,23 
6.041,46 
845.282,94 
0,4202 
58,7863
'1 
'010219 
Demolição manual de concreto armado 
(EMOP 05.001.033)
m3 
22,71 
252,5 
5.734,28 
851.017,22 
0,3988 
59,1851
'2 
'190103 
Emassamento de paredes e forros, com duas 
demãos de massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 
417,13 
13,69 
5.710,51 
856.727,73 
0,3971 
59,5822
'3 
'180604 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
2 
2.811,92 
5.623,84 
862.351,57 
0,3911 
59,9733
'2 
'071802 
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor 
natural, linha 25, completa, com tranca, 
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m2 
13,44 
411,79 
5.534,46 
867.886,03 
0,3849 
60,3582
'3 
'090403 
Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 
10x20x20cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. 
arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.
m 
65,7 
83,51 
5.486,61 
873.372,64 
0,3816 
60,7398
'3 
'090305 
Calha de concreto armado Fck=15 MPa em 
"U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme 
detalhes em projeto
m 
29 
188,35 
5.462,15 
878.834,79 
0,3799 
61,1197
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'1 
'020348 
Fornecimento e instalação de proteção para 
andaime fachadeiro considerando plataforma, 
rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive 
entelamento, conforme NR-18 (medido por 
m2 de fachada)
m2 
270 
19,86 
5.362,20 
884.196,99 
0,3729 
61,4926
'1 
'020801 
Barracão para escritório com sanitário área 
14.50m2, de chapa de compens. 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura 
de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e 
cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)
m2 
12 
437,43 
5.249,16 
889.446,15 
0,3651 
61,8577
'3 
'190104 
Pintura com tinta látex PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador em paredes e forros, a três 
demãos
m2 
269,05 
19,41 
5.222,26 
894.668,41 
0,3632 
62,2209
'3 
'090301 
Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas 
dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"
m 
66,1 
78,36 
5.179,60 
899.848,01 
0,3602 
62,5811
'1 
'190604 
Pintura à base de epoxi, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com 
largura de 8 cm, para demarcação de quadra 
de esportes
m 
114,7 
44,7 
5.127,09 
904.975,10 
0,3566 
62,9377
'1 
'020804 
Refeitório com paredes de chapa de compens. 
12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e 
cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de 
luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 
utilização)
m2 
19,4 
261,04 
5.064,18 
910.039,28 
0,3522 
63,2899
'3 
'120101 
Chapisco de argamassa de cimento e areia 
média ou grossa lavada, no traço 1:3, 
espessura 5 mm
m2 
967,54 
5,22 
5.050,56 
915.089,84 
0,3512 
63,6411
'1 
'020714 
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, 
inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, 
conforme projeto (1 utilização)
m 
17,3 
277,78 
4.805,59 
919.895,43 
0,3342 
63,9753
'2 
'080102 
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de 
espessura
m2 
43,26 
109,51 
4.737,40 
924.632,83 
0,3295 
64,3048
'1 
'020350 
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço 
galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 
"IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. 
esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
h=10cm (Reaproveitamento 2x)
m 
36,2 
130,76 
4.733,51 
929.366,34 
0,3292 
64,634
'2 
'130233 
Porcelanato acetinado, dim. 59x59cm, ref. 
PLACE BRANCO, Eliane ou equiv., utilizando 
dupla colagem de argamassa colante para 
porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor 
cinza platina
m2 
44,18 
106,8 
4.718,42 
934.084,76 
0,3281 
64,9621
'3 
'120209 
Revestimento de parede, retificada, 
acabamento natural, dimensões 30x90cm, 
ref. JACKIE ALL WHITE, Portobello ou 
equivalente, utilizando dupla colagem de 
argamassa colante para porcelanato tipo ACIII 
e rejunte acrílico com espessur
m2 
33,6 
140,42 
4.718,11 
938.802,87 
0,3281 
65,2902
'3 
'130103 
Regularização de base p/ revestimento 
cerâmico, com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:5, espessura 3cm
m2 
260,42 
17,91 
4.664,12 
943.466,99 
0,3244 
65,6146
'3 
'080302 
Porta dupla de abrir 1,80x2,30m em vidro 
temperado, Esp.: 10mm, puxador de alça 
dupla em aço Inox 40cm de altura, fechadura 
em aço SAE1010 acabamento cromado, mola 
hidráulica de piso, Marca ?Dorma? ou similar
un 
1 
4.634,19 
4.634,19 
948.101,18 
0,3223 
65,9369
'1 
'200502 
Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em 
ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 
com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 
2", inclusive base de concreto, conf. detalhe 
de projeto
und 
1 
4.631,17 
4.631,17 
952.732,35 
0,3221 
66,259
'1 
'200501 
Mureta em alvenaria de blocos de concreto 
9x19x39cm, h=0.60cm, com pilaretes de 
travamento em concreto armado a cada 3m, 
inclusive chapisco
m2 
30,9 
142,44 
4.401,40 
957.133,75 
0,3061 
66,5651
'3 
'020348 
Fornecimento e instalação de proteção para 
andaime fachadeiro considerando plataforma, 
rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive 
entelamento, conforme NR-18 (medido por 
m2 de fachada)
m2 
215,09 
19,86 
4.271,69 
961.405,44 
0,2971 
66,8622
'1 
'071106 
Portão de ferro de correr em barra chata, 
inclusive chumbamento
m2 
9,6 
437,3 
4.198,08 
965.603,52 
0,292 
67,1542
'3 
'030101 
Escavação manual em material de 1a. 
categoria, até 1.50 m de profundidade
m3 
95,96 
43,61 
4.184,82 
969.788,34 
0,291 
67,4452
'1 
'130292 
Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos 
externos. af_05/2020
m2 
26,06 
160,54 
4.183,67 
973.972,01 
0,291 
67,7362
'3 
'040238 
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, 
levando-se em conta a utilização 3 vezes 
(incluido o material, corte, montagem, 
escoramento e desfôrma)
m2 
65,57 
63,45 
4.160,42 
978.132,43 
0,2893 
68,0255
'1 
'140109 
Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de 
concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. 
tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 
10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída 
esgoto 150mm, conf. proj.
und 
1 
4.033,63 
4.033,63 
982.166,06 
0,2805 
68,306
'3 
'160613 
Ponto para iluminação de emergência 
completo, inclusive bloco autônomo de 
iluminação 2x9W com tomada universal
und 
22 
181,66 
3.996,52 
986.162,58 
0,2779 
68,5839
'2 
'130304 
Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm, 
esp. 2cm
m 
39,95 
100,03 
3.996,20 
990.158,78 
0,2779 
68,8618
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'2 
'161029 
Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com 
isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com 
condensadora individual ? fornecimento e 
instalação. af_12/2015
m 
94,9 
41,81 
3.967,77 
994.126,55 
0,2759 
69,1377
'1 
'140108 
Fossa séptica de anéis pré-moldados de 
concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m 
completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, 
concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza 
e escavação, conf. detalhe em projeto
und 
1 
3.963,24 
3.963,24 
998.089,79 
0,2756 
69,4133
'2 
'142206 
Abertura e fechamento de rasgos em 
concreto, para passagem de tubulações, 
diâm. 2 1/2"a 4"
m 
94,8 
41,45 
3.929,46 
1.002.019,25 
0,2733 
69,6866
'2 
'141909 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 
conexões
m 
70,9 
55,2 
3.913,68 
1.005.932,93 
0,2722 
69,9588
'2 
'060312 
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve 
ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019
un 
12 
319,94 
3.839,28 
1.009.772,21 
0,267 
70,2258
'3 
'151127 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" 
(32mm), inclusive conexões
m 
203,65 
18,82 
3.832,69 
1.013.604,90 
0,2665 
70,4923
'3 
'040245 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro 
de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg 
489 
7,8 
3.814,20 
1.017.419,10 
0,2653 
70,7576
'2 
'210102 
Cobertura nova de telhas onduladas de 
fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e 
acessórios de fixação
m2 
86,55 
43,73 
3.784,83 
1.021.203,93 
0,2632 
71,0208
'2 
'190104 
Pintura com tinta látex PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador em paredes e forros, a três 
demãos
m2 
194,54 
19,41 
3.776,02 
1.024.979,95 
0,2626 
71,2834
'3 
'030201 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm
m3 
78,88 
46,97 
3.704,99 
1.028.684,94 
0,2577 
71,5411
'2 
'151810 
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla 
paralelo - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)
und 
14 
258,76 
3.622,64 
1.032.307,58 
0,2519 
71,793
'3 
'160851 
Fornecimento e instalação de Cabo de rede 
par trançado 4 pares Categoria 6
m 
1.263,69 
2,81 
3.550,97 
1.035.858,55 
0,247 
72,04
'2 
'160865 
Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 
10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
3.525,97 
3.525,97 
1.039.384,52 
0,2452 
72,2852
'3 
'160865 
Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 
10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
3.525,97 
3.525,97 
1.042.910,49 
0,2452 
72,5304
'2 
'060108 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm 
de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m
und 
14 
249,19 
3.488,66 
1.046.399,15 
0,2426 
72,773
'2 
'130103 
Regularização de base p/ revestimento 
cerâmico, com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:5, espessura 3cm
m2 
193,91 
17,91 
3.472,93 
1.049.872,08 
0,2415 
73,0145
'3 
'151806 
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 
4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 
und)
und 
16 
216,72 
3.467,52 
1.053.339,60 
0,2412 
73,2557
'1 
'020802 
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, 
de chapa de compensado 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha 
de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de 
luz, conf. projeto (2 utilizações)
m2 
11,2 
309,44 
3.465,73 
1.056.805,33 
0,241 
73,4967
'1 
'130312 
Soleira em granito branco Siena, esp. 2cm e 
largura de 15cm
m 
40,7 
84,48 
3.438,34 
1.060.243,67 
0,2391 
73,7358
'3 
'040243 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 
de 6.3 a 10.0 mm
kg 
456 
7,36 
3.356,16 
1.063.599,83 
0,2334 
73,9692
'3 
'220107 
Projeto estrutural, inclusive fundação 
m2 
290,33 
11,35 
3.295,25 
1.066.895,08 
0,2292 
74,1984
'2 
'010206 
Demolição de revestimento com azulejos 
m2 
84,02 
38,11 
3.202,00 
1.070.097,08 
0,2227 
74,4211
'3 
'220102 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca e 
chave comum para porta interna, ref. IMAB, 
STAN, ALIANÇA ou equivalente
und 
14 
218,24 
3.055,36 
1.073.152,44 
0,2125 
74,6336
'2 
'030304 
Índice de preço para remoção de entulho 
decorrente da execução de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e 
descarga em área licenciada
m3 
64,26 
47,32 
3.040,78 
1.076.193,22 
0,2115 
74,8451
'3 
'200401 
Limpeza geral da obra (edificação) 
m2 
320,65 
9,39 
3.010,90 
1.079.204,12 
0,2094 
75,0545
'2 
'020348 
Fornecimento e instalação de proteção para 
andaime fachadeiro considerando plataforma, 
rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive 
entelamento, conforme NR-18 (medido por 
m2 de fachada)
m2 
150 
19,86 
2.979,00 
1.082.183,12 
0,2072 
75,2617
'3 
'180125 
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço 
pintada branca,refletor aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância,2 
lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator 
duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. 
CAA01-E216 Lumicenter ou equ
und 
16 
185,75 
2.972,00 
1.085.155,12 
0,2067 
75,4684
'1 
'020803 
Barracão para depósito de cimento área de 
10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 
utilizações)
m2 
10,9 
270,55 
2.949,00 
1.088.104,12 
0,2051 
75,6735
2023-FVDTR7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES    06/11/2023 16:20    PÁGINA 5 / 20


[image: ]
'3 
'071704 
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio 
anodizado, linha 25, completa, incl. puxador 
com tranca, caixilho, alizar e contramarco
m2 
4,32 
680,5 
2.939,76 
1.091.043,88 
0,2044 
75,8779
'3 
'190101 
Emassamento de paredes e forros, com duas 
demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 
269,05 
10,86 
2.921,88 
1.093.965,76 
0,2032 
76,0811
'1 
'020339 
Locação de andaime metálico para trabalho 
em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e 
desmontagem
m2 
270 
10,79 
2.913,30 
1.096.879,06 
0,2026 
76,2837
'2 
'060113 
Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm
m 
192,6 
15,1 
2.908,26 
1.099.787,32 
0,2023 
76,486
'3 
'160866 
No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de 
entrada: 120V e tensão de saida: 120V, 
Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, 
inclusive fixação em rack 19"
und 
1 
2.900,76 
2.900,76 
1.102.688,08 
0,2017 
76,6877
'2 
'151337 
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) 
bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, 
corente de surto máxima 40KA.
und 
20 
143,31 
2.866,20 
1.105.554,28 
0,1993 
76,887
'2 
'151127 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" 
(32mm), inclusive conexões
m 
152,15 
18,82 
2.863,46 
1.108.417,74 
0,1991 
77,0861
'2 
'170126 
Bacia sifonada de louça branca sem abertura 
frontal para portadores de necessidades 
especiais, Vogue Plus Conforto - Linha 
Conforto, mod P510, incl. assento poliester, 
ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, 
sem abertura frontal
und 
2 
1.424,56 
2.849,12 
1.111.266,86 
0,1981 
77,2842
'2 
'170205 
Bancada de granito branco Siena espessura 
de 2 cm
m2 
3,8 
721,27 
2.740,83 
1.114.007,69 
0,1906 
77,4748
'2 
'060401 
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra 
ou equiv. acabamento para verniz, com 
revestimento na parte inferior em inox, 
puxador horizontal em inox com 40cm, 
inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado LaF
und 
2 
1.332,39 
2.664,78 
1.116.672,47 
0,1853 
77,6601
'1 
'150701 
Envelopamento de concreto simples com 
consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, 
inclusive escavação para profundidade 
mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 
cm, para 1 eletroduto
m 
62,53 
42,07 
2.630,64 
1.119.303,11 
0,183 
77,8431
'1 
'010213 
Retirada manual de blocos pré-moldados de 
concreto (Blokret), inclusive empilhamento 
para reaproveitamento
m2 
245,7 
10,66 
2.619,16 
1.121.922,27 
0,1822 
78,0253
'2 
'170132 
Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 
marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive 
válvula, sifão e engates cromados, exclusive 
torneira,para PNE
und 
2 
1.294,75 
2.589,50 
1.124.511,77 
0,1801 
78,2054
'2 
'151435 
Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento 
para 750V, seção 3x2,5mm2
m 
300 
8,53 
2.559,00 
1.127.070,77 
0,178 
78,3834
'2 
'160303 
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, 
cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de 
concreto 30 x 30 cm
und 
10 
253,72 
2.537,20 
1.129.607,97 
0,1765 
78,5599
'3 
'160303 
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, 
cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de 
concreto 30 x 30 cm
und 
10 
253,72 
2.537,20 
1.132.145,17 
0,1765 
78,7364
'2 
'160326 
Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), 
com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca 
de referência Termotécnica ou equivalente
m 
90 
27,88 
2.509,20 
1.134.654,37 
0,1745 
78,9109
'3 
'160326 
Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), 
com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca 
de referência Termotécnica ou equivalente
m 
90 
27,88 
2.509,20 
1.137.163,57 
0,1745 
79,0854
'2 
'210103 
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, 
peroba mica, angelim pedra ou equivalente 
para telhado de telha ondulada de 
fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e 
caibros, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas
m2 
25,96 
96,24 
2.498,39 
1.139.661,96 
0,1738 
79,2592
'3 
'141909 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 
conexões
m 
45,15 
55,2 
2.492,28 
1.142.154,24 
0,1733 
79,4325
'3 
'170562 
Bebebedouro elétrico de pressão para 
portadores de necessidades especiais IBBL 
BDF300 ou equivalente
und 
1 
2.477,30 
2.477,30 
1.144.631,54 
0,1723 
79,6048
'1 
'200209 
Passeio de cimentado camurçado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 
esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de 
espessura, inclusive preparo de caixa
m2 
21,65 
113,81 
2.463,99 
1.147.095,53 
0,1714 
79,7762
'3 
'130308 
Marco em ganito branco Siena polido, 15 cm, 
esp. 2cm,
m 
16,9 
145,35 
2.456,42 
1.149.551,95 
0,1708 
79,947
'2 
'040802 
Remoção cuidadosa do concreto afetado, 
através de escarificação (considerando esp. 
escarificada de 5cm)
m2 
21,47 
113,63 
2.439,64 
1.151.991,59 
0,1697 
80,1167
'3 
'151601 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de eletrodutos 
diâm. 1/2" a 1"
m 
247,45 
9,82 
2.429,96 
1.154.421,55 
0,169 
80,2857
'2 
'170514 
Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-
S AISI 304, ou equivalente nas marcas 
Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de 
metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira
und 
2 
1.211,49 
2.422,98 
1.156.844,53 
0,1685 
80,4542
'1 
'010209 
Demolição de alvenaria 
m3 
52,92 
45,73 
2.420,03 
1.159.264,56 
0,1683 
80,6225
'1 
'140903 
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 
100mm incluindo escavação e aterro com 
areia
m 
55,1 
43,9 
2.418,89 
1.161.683,45 
0,1682 
80,7907
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'2 
'160851 
Fornecimento e instalação de Cabo de rede 
par trançado 4 pares Categoria 6
m 
860,12 
2,81 
2.416,94 
1.164.100,39 
0,1681 
80,9588
'3 
'160847 
Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP 
RJ-45 - 1,50 m
und 
116 
20,78 
2.410,48 
1.166.510,87 
0,1676 
81,1264
'3 
'080301 
Porta de abrir 1,00 X 2,30m, em vidro 
temperado, Esp. 10mm, puxador de alça 
dupla em aço Inox 40cm de altura, fechadura 
em aço SAE1010 abamento cromado, mola 
hidráulica de piso Marca Dorma ou similar
un 
1 
2.386,54 
2.386,54 
1.168.897,41 
0,166 
81,2924
'1 
'151142 
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca 
ref. Kanaflex ou equivalente
m 
30 
79,33 
2.379,90 
1.171.277,31 
0,1655 
81,4579
'3 
'120301 
Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada 
no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m2 
90,04 
25,98 
2.339,24 
1.173.616,55 
0,1627 
81,6206
'3 
'020339 
Locação de andaime metálico para trabalho 
em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e 
desmontagem
m2 
215,06 
10,79 
2.320,50 
1.175.937,05 
0,1614 
81,782
'3 
'180201 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 
14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 
4x2"
und 
85 
27,16 
2.308,60 
1.178.245,65 
0,1606 
81,9426
'2 
'160333 
Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, 
marca de referência Termotécnica ou 
equivalente, inclusive abertura e fechamento 
de vala para cabo dimensões 50x20cm
m 
55 
41,85 
2.301,75 
1.180.547,40 
0,1601 
82,1027
'3 
'160333 
Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, 
marca de referência Termotécnica ou 
equivalente, inclusive abertura e fechamento 
de vala para cabo dimensões 50x20cm
m 
55 
41,85 
2.301,75 
1.182.849,15 
0,1601 
82,2628
'1 
'200202 
Meio-fio de concreto pré-moldado com 
dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados 
com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3
m 
52,39 
43,83 
2.296,25 
1.185.145,40 
0,1597 
82,4225
'2 
'120101 
Chapisco de argamassa de cimento e areia 
média ou grossa lavada, no traço 1:3, 
espessura 5 mm
m2 
426,86 
5,22 
2.228,21 
1.187.373,61 
0,155 
82,5775
'2 
'170543 
Dispense para papel toalha interfolhado, em 
aço inox polido, capacidade para até 600 
folhas, referência BIOVIS ou similar
un 
5 
434,88 
2.174,40 
1.189.548,01 
0,1512 
82,7287
'3 
'130307 
Peitoril de granito branco Siena polido, 15 cm, 
esp. 2cm
m 
21,37 
100,03 
2.137,64 
1.191.685,65 
0,1487 
82,8774
'2 
'190101 
Emassamento de paredes e forros, com duas 
demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 
194,54 
10,86 
2.112,70 
1.193.798,35 
0,1469 
83,0243
'3 
'080102 
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de 
espessura
m2 
19,25 
109,51 
2.108,07 
1.195.906,42 
0,1466 
83,1709
'3 
'151429 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 70,0mm2
m 
45 
46,84 
2.107,80 
1.198.014,22 
0,1466 
83,3175
'2 
'151601 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de eletrodutos 
diâm. 1/2" a 1"
m 
211,5 
9,82 
2.076,93 
1.200.091,15 
0,1444 
83,4619
'2 
'170353 
Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 
5 
413,75 
2.068,75 
1.202.159,90 
0,1439 
83,6058
'2 
'180603 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
1 
2.067,90 
2.067,90 
1.204.227,80 
0,1438 
83,7496
'3 
'180603 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
1 
2.067,90 
2.067,90 
1.206.295,70 
0,1438 
83,8934
'2 
'190306 
Pintura com verniz filtro solar fosco, linha 
Premium, em madeira, a três demãos, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 
103,95 
19,62 
2.039,50 
1.208.335,20 
0,1418 
84,0352
'1 
'010234 
Demolição de laje pré-moldada de concreto 
m2 
102,52 
19,82 
2.031,95 
1.210.367,15 
0,1413 
84,1765
'2 
'200401 
Limpeza geral da obra (edificação) 
m2 
213,72 
9,39 
2.006,83 
1.212.373,98 
0,1396 
84,3161
'2 
'170136 
Bacia sanitária de louça branca, com caixa 
acoplada duplo acionamento, marca de ref. 
Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive 
assento plástico e acessórios de fixação
und 
3 
665,97 
1.997,91 
1.214.371,89 
0,1389 
84,455
'2 
'010203 
Demolição de piso revestido com cerâmica 
inclusive lastro de concreto
m2 
90,03 
21,34 
1.921,24 
1.216.293,13 
0,1336 
84,5886
'3 
'160869 
Certificação avulsa dos pontos com emissão 
de relatório do equipamento de teste até 100 
pontos
und 
58 
32,86 
1.905,88 
1.218.199,01 
0,1325 
84,7211
'3 
'040813 
Impermeabilização de estrutura com Sika Top 
107 ou equivalente
m2 
33,9 
55,32 
1.875,35 
1.220.074,36 
0,1304 
84,8515
'2 
'161027 
Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com 
isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com 
condensadora individual fornecimento e 
instalação. af_12/2015
m 
94,9 
19,74 
1.873,33 
1.221.947,69 
0,1303 
84,9818
'1 
'020305 
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, 
padrão IOPES
m2 
8 
232,21 
1.857,68 
1.223.805,37 
0,1292 
85,111
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'2 
'180125 
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço 
pintada branca,refletor aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância,2 
lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator 
duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. 
CAA01-E216 Lumicenter ou equ
und 
10 
185,75 
1.857,50 
1.225.662,87 
0,1292 
85,2402
'3 
'151131 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" 
(85mm), inclusive conexões
m 
30 
59,65 
1.789,50 
1.227.452,37 
0,1245 
85,3647
'3 
'180602 
Fornecimento e Instalação de Unidade 
Evaporadora e Condensadora de Ar 
Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall 
(Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 
Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 
amortecedores vibra-stop
und 
1 
1.752,64 
1.752,64 
1.229.205,01 
0,1219 
85,4866
'3 
'220104 
Acabamentos para forro (moldura em drywall, 
com largura de 15 cm). af_05/2017_p
m 
55,6 
31,3 
1.740,28 
1.230.945,29 
0,121 
85,6076
'2 
'210105 
Remoção de engradamento de madeira de 
cobertura para reaproveitamento
m2 
86,55 
19,86 
1.718,88 
1.232.664,17 
0,1195 
85,7271
'3 
'151808 
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla 
simples - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (8.6m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)
und 
18 
94,2 
1.695,60 
1.234.359,77 
0,1179 
85,845
'2 
'160847 
Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP 
RJ-45 - 1,50 m
und 
80 
20,78 
1.662,40 
1.236.022,17 
0,1156 
85,9606
'3 
'050602 
Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, 
c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. 
c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. 
das paredes, s/ rev. 14cm
m2 
28,99 
57,08 
1.654,75 
1.237.676,92 
0,1151 
86,0757
'2 
'120236 
Roda parede em granito branco Siena, altura 
10 cm
m 
15,1 
108,06 
1.631,71 
1.239.308,63 
0,1135 
86,1892
'2 
'141410 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive conexões
m 
91,13 
17,82 
1.623,94 
1.240.932,57 
0,1129 
86,3021
'3 
'161004 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 
5/8" esp. 9mm
m 
33,25 
48,79 
1.622,27 
1.242.554,84 
0,1128 
86,4149
'2 
'020339 
Locação de andaime metálico para trabalho 
em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e 
desmontagem
m2 
150 
10,79 
1.618,50 
1.244.173,34 
0,1126 
86,5275
'3 
'220101 
Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, 
lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ 
chapisco e reboco impermeabilizante, incl. 
escavação e reaterro
und 
4 
403,46 
1.613,84 
1.245.787,18 
0,1122 
86,6397
'1 
'010203 
Demolição de piso revestido com cerâmica 
inclusive lastro de concreto
m2 
75,2 
21,34 
1.604,77 
1.247.391,95 
0,1116 
86,7513
'3 
'160814 
Fornecimento e instalação de Rack de Piso 
Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm
und 
1 
1.582,70 
1.582,70 
1.248.974,65 
0,1101 
86,8614
'2 
'010219 
Demolição manual de concreto armado 
(EMOP 05.001.033)
m3 
6,25 
252,5 
1.578,13 
1.250.552,78 
0,1098 
86,9712
'1 
'130103 
Regularização de base p/ revestimento 
cerâmico, com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:5, espessura 3cm
m2 
87,32 
17,91 
1.563,90 
1.252.116,68 
0,1088 
87,08
'3 
'040711 
Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira 
com travessões em madeira pregada e 
fechamento em tela de polipropileno para 
edificações com 3 pavimentos. af_11/2017
m 
38,85 
40,03 
1.555,17 
1.253.671,85 
0,1082 
87,1882
'3 
'200722 
Projetor marca de referência tecnowatt PL 
400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 
400W
und 
4 
385,1 
1.540,40 
1.255.212,25 
0,1071 
87,2953
'3 
'160873 
Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea 
CAT. 6
und 
29 
52,26 
1.515,54 
1.256.727,79 
0,1054 
87,4007
'3 
'040809 
Recomposição de concreto danificado, com 
utilização de argamassa Sika Grout ou 
equivalente (considerando esp. 5cm)
m2 
4,87 
304,83 
1.484,52 
1.258.212,31 
0,1032 
87,5039
'2 
'170542 
Caixa de descarga para embutir em parede de 
alvenaria convencional, anti-vandalismo, p/ 
bacia sanitária, incl. Espelho de acionamento 
em aço inox polido, ref. M9000, linha 
Standard, Montana ou equivalente
UND 
2 
735,98 
1.471,96 
1.259.684,27 
0,1024 
87,6063
'3 
'151130 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" 
(60mm), inclusive conexões
m 
44,3 
33,21 
1.471,20 
1.261.155,47 
0,1023 
87,7086
'1 
'130110 
Lastro regularizado de concreto não 
estrutural, espessura de 8 cm
m2 
30,27 
47,86 
1.448,72 
1.262.604,19 
0,1008 
87,8094
'3 
'151351 
Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 
módulos
und 
13 
109,1 
1.418,30 
1.264.022,49 
0,0986 
87,908
'1 
'200223 
Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios 
e ciclovias, incl. escavação
m3 
8,16 
172,41 
1.406,87 
1.265.429,36 
0,0978 
88,0058
'2 
'170544 
Dispense de parede para rolo de papel 
higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo 
até 500m, referência BIOVIS ou similar
un 
5 
280,82 
1.404,10 
1.266.833,46 
0,0977 
88,1035
'2 
'161030 
Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com 
isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com 
condensadora individual ? fornecimento e 
instalação. af_12/2015
m 
27,5 
50,97 
1.401,68 
1.268.235,14 
0,0975 
88,201
'1 
'141103 
Caixa sifonada especial de alv. bloco 
conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, 
c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro 
conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. 
impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ 
visita e plug em pvc 100mm
und 
3 
463,27 
1.389,81 
1.269.624,95 
0,0967 
88,2977
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'3 
'161002 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 
3/8" esp. 9mm
m 
48,25 
28,16 
1.358,72 
1.270.983,67 
0,0945 
88,3922
'3 
'170329 
Registro de gaveta com canopla cromada 
diam. 25mm (1"), marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol
und 
11 
123,43 
1.357,73 
1.272.341,40 
0,0944 
88,4866
'1 
'151802 
Ponto padrão de poste para iluminação 
externa - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)
und 
6 
224,82 
1.348,92 
1.273.690,32 
0,0938 
88,5804
'3 
'170136 
Bacia sanitária de louça branca, com caixa 
acoplada duplo acionamento, marca de ref. 
Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive 
assento plástico e acessórios de fixação
und 
2 
665,97 
1.331,94 
1.275.022,26 
0,0926 
88,673
'2 
'180201 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 
14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 
4x2"
und 
49 
27,16 
1.330,84 
1.276.353,10 
0,0926 
88,7656
'2 
'060311 
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve 
ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, 
incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019
un 
4 
331,17 
1.324,68 
1.277.677,78 
0,0921 
88,8577
'2 
'170545 
Dispense porta sabonete líquido, em aço inox 
polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ 
equiv
un 
5 
264,88 
1.324,40 
1.279.002,18 
0,0921 
88,9498
'2 
'160869 
Certificação avulsa dos pontos com emissão 
de relatório do equipamento de teste até 100 
pontos
und 
40 
32,86 
1.314,40 
1.280.316,58 
0,0914 
89,0412
'2 
'080203 
Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de 
compensado colado revestido com fórmica e 
fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 
1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto
m2 
3,14 
417,24 
1.310,13 
1.281.626,71 
0,0911 
89,1323
'2 
'151351 
Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 
módulos
und 
12 
109,1 
1.309,20 
1.282.935,91 
0,0911 
89,2234
'1 
'010230 
Retirada de pintura antiga a base de PVA 
m2 
269,4 
4,84 
1.303,90 
1.284.239,81 
0,0907 
89,3141
'2 
'010230 
Retirada de pintura antiga a base de PVA 
m2 
269,4 
4,84 
1.303,90 
1.285.543,71 
0,0907 
89,4048
'1 
'200307 
Fornecimento e espalhamento de terra 
vegetal
m3 
11,71 
110,85 
1.298,05 
1.286.841,76 
0,0903 
89,4951
'2 
'151811 
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla 
simples e 1 tomada dois pólos mais terra 
10A/250V - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa 
estampada 4x2" (1 und)
und 
8 
161,79 
1.294,32 
1.288.136,08 
0,09 
89,5851
'2 
'142203 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 21/2 a 4"
m 
58 
22,09 
1.281,22 
1.289.417,30 
0,0891 
89,6742
'3 
'142203 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 21/2 a 4"
m 
58 
22,09 
1.281,22 
1.290.698,52 
0,0891 
89,7633
'1 
'010201 
Demolição de piso cimentado inclusive lastro 
de concreto
m2 
64,26 
19,82 
1.273,63 
1.291.972,15 
0,0886 
89,8519
'2 
'010209 
Demolição de alvenaria 
m3 
27,71 
45,73 
1.267,18 
1.293.239,33 
0,0881 
89,94
'3 
'170540 
Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive 
peça de madeira 6x16cm para apoio, 
exclusive flanges e torneira de bóia
und 
2 
632,98 
1.265,96 
1.294.505,29 
0,088 
90,028
'2 
'151131 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" 
(85mm), inclusive conexões
m 
21 
59,65 
1.252,65 
1.295.757,94 
0,0871 
90,1151
'3 
'170205 
Bancada de granito branco Siena espessura 
de 2 cm
m2 
1,71 
721,27 
1.233,37 
1.296.991,31 
0,0858 
90,2009
'2 
'040807 
Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou 
equivalente, nas ferragens a serem 
recuperadas
m2 
21,47 
57,44 
1.233,24 
1.298.224,55 
0,0858 
90,2867
'3 
'170514 
Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-
S AISI 304, ou equivalente nas marcas 
Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de 
metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira
und 
1 
1.211,49 
1.211,49 
1.299.436,04 
0,0843 
90,371
'3 
'141410 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive conexões
m 
67,5 
17,82 
1.202,85 
1.300.638,89 
0,0837 
90,4547
'3 
'151128 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 
1/4" (40mm), inclusive conexões
m 
52,96 
22,65 
1.199,54 
1.301.838,43 
0,0834 
90,5381
'2 
'120205 
Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou 
equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com 
parafuso e bucha plástica n° 8
m 
29,3 
39,85 
1.167,61 
1.303.006,04 
0,0812 
90,6193
'1 
'020809 
Galpão para corte e armação com área de 
6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de 
telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e 
cabo de alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações)
m2 
8 
145,5 
1.164,00 
1.304.170,04 
0,081 
90,7003
'3 
'161003 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 
1/2" esp. 9mm
m 
29 
39,39 
1.142,31 
1.305.312,35 
0,0794 
90,7797
'1 
'141410 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive conexões
m 
64,1 
17,82 
1.142,26 
1.306.454,61 
0,0794 
90,8591
'1 
'151409 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 70.0 mm2
m 
25 
45,54 
1.138,50 
1.307.593,11 
0,0792 
90,9383
'2 
'160321 
Tampa reforçada em ferro fundido com 
escotilha TEL 536, inclusive assentamento, 
marca de referência Termotécnica ou 
equivalente
und 
10 
111,76 
1.117,60 
1.308.710,71 
0,0777 
91,016
'3 
'160321 
Tampa reforçada em ferro fundido com 
escotilha TEL 536, inclusive assentamento, 
marca de referência Termotécnica ou 
equivalente
und 
10 
111,76 
1.117,60 
1.309.828,31 
0,0777 
91,0937
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'2 
'170519 
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com 
registro ref.C 2195, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol
und 
5 
218,18 
1.090,90 
1.310.919,21 
0,0759 
91,1696
'2 
'170137 
Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: 
MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar, 
inclusive valvula, sifão e engates, exclusive 
torneira
UND 
2 
543,37 
1.086,74 
1.312.005,95 
0,0756 
91,2452
'3 
'170137 
Lavatório de semi-encaixe, na cor branca, ref.: 
MONTE CARLO 57,5x44,5cm ou similar, 
inclusive valvula, sifão e engates, exclusive 
torneira
UND 
2 
543,37 
1.086,74 
1.313.092,69 
0,0756 
91,3208
'1 
'200326 
Fornecimento e plantio de grama em placas 
tipo esmeralda, inclusive fornecimento de 
terra vegetal
m2 
74,11 
14,24 
1.055,33 
1.314.148,02 
0,0734 
91,3942
'1 
'140904 
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 
150mm incluindo escavação e aterro com 
areia
m 
15 
70,32 
1.054,80 
1.315.202,82 
0,0734 
91,4676
'1 
'151137 
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", 
marca ref. Kanaflex ou equivalente
m 
51,66 
20,31 
1.049,21 
1.316.252,03 
0,073 
91,5406
'1 
'180101 
Projetor embutido de solo Foco LED 18w, 
ângulo de abertura 30°, fluxo luminoso 
1300lm, itensidade luminasa 300K, IP67, 
corpo em aluminio, Ref.: Stella ou similar
un 
2 
523,48 
1.046,96 
1.317.298,99 
0,0728 
91,6134
'2 
'160873 
Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea 
CAT. 6
und 
20 
52,26 
1.045,20 
1.318.344,19 
0,0727 
91,6861
'1 
'030101 
Escavação manual em material de 1a. 
categoria, até 1.50 m de profundidade
m3 
23,92 
43,61 
1.043,15 
1.319.387,34 
0,0725 
91,7586
'1 
'071107 
Portão de ferro de abrir em barra chata, 
chapa e tubo, inclusive chumbamento
m2 
2,1 
489,53 
1.028,01 
1.320.415,35 
0,0715 
91,8301
'3 
'130272 
Porcelanato acetinado, dim. 59x59cm, ref. 
PLACE BRANCO, Eliane ou equiv., utilizando 
dupla colagem de argamassa colante para 
porcelanato tipo ACIII e rejunte acrílico cor 
cinza platina
m2 
9,61 
106,8 
1.026,35 
1.321.441,70 
0,0714 
91,9015
'2 
'160311 
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 
2.40m
und 
10 
102,11 
1.021,10 
1.322.462,80 
0,071 
91,9725
'3 
'160311 
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 
2.40m
und 
10 
102,11 
1.021,10 
1.323.483,90 
0,071 
92,0435
'1 
'020811 
Reservatório de poliestileno de 1000 L, 
inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 
5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 
utilizações)
und 
1 
1.015,01 
1.015,01 
1.324.498,91 
0,0706 
92,1141
'3 
'160612 
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 
315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta 
vertical)
und 
38 
26,64 
1.012,32 
1.325.511,23 
0,0704 
92,1845
'3 
'040231 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo)
m3 
2,13 
465,91 
992,39 
1.326.503,62 
0,069 
92,2535
'3 
'160864 
Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 
10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
986,47 
986,47 
1.327.490,09 
0,0686 
92,3221
'2 
'010202 
Demolição de piso revestido com cerâmica 
m2 
91,28 
10,66 
973,04 
1.328.463,13 
0,0677 
92,3898
'2 
'140701 
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de 
cozinha, etc...)
pt 
13 
74,83 
972,79 
1.329.435,92 
0,0677 
92,4575
'3 
'030119 
Apiloamento do fundo de vala com maço de 
30 a 60kg
m2 
42,64 
22,81 
972,62 
1.330.408,54 
0,0676 
92,5251
'2 
'151402 
Fio de cobre termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 2.5 mm2
m 
200 
4,86 
972 
1.331.380,54 
0,0676 
92,5927
'2 
'150316 
Quadro distrib. energia, embutido ou semi 
embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram 
trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa 
de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com 
fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR 
ou equiv.
und 
1 
965,7 
965,7 
1.332.346,24 
0,0672 
92,6599
'3 
'150316 
Quadro distrib. energia, embutido ou semi 
embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram 
trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa 
de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com 
fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR 
ou equiv.
und 
1 
965,7 
965,7 
1.333.311,94 
0,0672 
92,7271
'2 
'160315 
Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. 
base de fixação, captor, conj.de 
contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em 
tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre 
de descida e suportes isoladores, ref. 
Termotécnica ou equiv.
und 
1 
962,5 
962,5 
1.334.274,44 
0,0669 
92,794
'3 
'160315 
Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. 
base de fixação, captor, conj.de 
contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em 
tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre 
de descida e suportes isoladores, ref. 
Termotécnica ou equiv.
und 
1 
962,5 
962,5 
1.335.236,94 
0,0669 
92,8609
'3 
'061312 
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve 
ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019
un 
3 
319,94 
959,82 
1.336.196,76 
0,0668 
92,9277
'2 
'210101 
Recolocação de estrutura de madeira para 
telhado com telha ondulada de fibrocimento 
ou telha ecológica tipo onduline, com 
pontaletes e caibros, exclusive fornecimento
m2 
60,58 
15,73 
952,92 
1.337.149,68 
0,0663 
92,994
'3 
'161001 
Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 
1/4" esp. 9mm
m 
44 
21,51 
946,44 
1.338.096,12 
0,0658 
93,0598
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'3 
'151802 
Ponto padrão de luz na parede - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
und 
7 
134,52 
941,64 
1.339.037,76 
0,0655 
93,1253
'2 
'060103 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm 
de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
und 
4 
235,38 
941,52 
1.339.979,28 
0,0655 
93,1908
'3 
'130309 
Alizar em granito branco Siena, largura 5 cm, 
espessura 2 cm, corte meia esquadria, 
assentada com argamassa colante
m 
24,4 
38,47 
938,67 
1.340.917,95 
0,0653 
93,2561
'1 
'190106 
Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, 
a três demãos
m2 
46,9 
19,93 
934,72 
1.341.852,67 
0,065 
93,3211
'2 
'170503 
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ 
portadores de necessidades especiais (NBR 
9050), largura 80 cm
und 
6 
154,9 
929,4 
1.342.782,07 
0,0646 
93,3857
'3 
'200513 
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 
3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa 
d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, 
conforme detalhe em projeto
und 
1 
925,51 
925,51 
1.343.707,58 
0,0644 
93,4501
'2 
'161028 
Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com 
isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com 
condensadora individual ? fornecimento e 
instalação. af_12/2015
m 
27,5 
33,21 
913,28 
1.344.620,86 
0,0635 
93,5136
'2 
'150315 
Quadro distrib. energia, embutido ou semi 
embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram 
trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa 
de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com 
fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR 
ou equiv.
und 
1 
913 
913 
1.345.533,86 
0,0635 
93,5771
'3 
'150315 
Quadro distrib. energia, embutido ou semi 
embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram 
trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa 
de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com 
fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR 
ou equiv.
und 
1 
913 
913 
1.346.446,86 
0,0635 
93,6406
'2 
'140702 
Ponto com registro de pressão (chuveiro, 
caixa de descarga, etc...)
pt 
6 
151,71 
910,26 
1.347.357,12 
0,0633 
93,7039
'2 
'141907 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões
m 
26,5 
34,31 
909,22 
1.348.266,34 
0,0632 
93,7671
'3 
'120207 
Porcelanato acabamento acetinado, 45x90cm, 
com junta reta. referência QUANTUM 
CARRARA, Biancogres ou equivalente, 
assentada com argamassa de cimento colante 
e rejunte acrilico na cor cinza
m2 
6,4 
138,24 
884,74 
1.349.151,08 
0,0615 
93,8286
'2 
'120233 
Porcelanato acabamento acetinado, 45x90cm, 
com junta reta. referência QUANTUM 
CARRARA, Biancogres ou equivalente, 
assentada com argamassa de cimento colante 
e rejunte acrilico na cor cinza
m2 
6,4 
138,24 
884,74 
1.350.035,82 
0,0615 
93,8901
'3 
'160608 
Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta 
em acrílico, com fonte alimentadora própria 
que assegure um funcionamento mínimo de 
1h, para quando ocorrer falta de energia 
elétrica na rede pública, conforme projeto
und 
3 
293,88 
881,64 
1.350.917,46 
0,0613 
93,9514
'3 
'170563 
Dispense para papel toalha interfolhado, em 
aço inox polido, capacidade para até 600 
folhas, referência BIOVIS ou similar
un 
2 
434,88 
869,76 
1.351.787,22 
0,0605 
94,0119
'3 
'151129 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 
1/2" (50mm), inclusive conexões
m 
31,5 
27,52 
866,88 
1.352.654,10 
0,0603 
94,0722
'3 
'040705 
Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm 
considerando 1cm de aplicação de isopor e 
1cm de aplicação de mastique elástico do tipo 
sikaflex 1a ou equivalente
m 
15,47 
56,01 
866,47 
1.353.520,57 
0,0603 
94,1325
'3 
'152001 
Terminal para ligação de cabo a barra até 
4.0mm2
und 
96 
9 
864 
1.354.384,57 
0,0601 
94,1926
'3 
'080203 
Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de 
compensado colado revestido com fórmica e 
fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 
1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto
m2 
2,07 
417,24 
863,69 
1.355.248,26 
0,0601 
94,2527
'2 
'120232 
Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco 
Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando 
argamassa colante, inclusive rejuntamento 
junta plus cinza claro esp. 3 mm
m2 
13,6 
62,95 
856,12 
1.356.104,38 
0,0595 
94,3122
'2 
'151354 
Disjuntor Compacto em caixa moldada 
tripolar 250 A, 50KA 220/240V / 25KA 
380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
1 
833,52 
833,52 
1.356.937,90 
0,058 
94,3702
'3 
'151422 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 25.0 mm2
m 
45 
18,47 
831,15 
1.357.769,05 
0,0578 
94,428
'2 
'160309 
Terminal aéreo em latão (captor), com 
conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, 
ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com 
poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. 
Termotécnica ou equivalente
und 
20 
41,43 
828,6 
1.358.597,65 
0,0576 
94,4856
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'3 
'160309 
Terminal aéreo em latão (captor), com 
conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, 
ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com 
poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. 
Termotécnica ou equivalente
und 
20 
41,43 
828,6 
1.359.426,25 
0,0576 
94,5432
'3 
'170353 
Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 
2 
413,75 
827,5 
1.360.253,75 
0,0575 
94,6007
'3 
'150634 
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 
18, com tampa parafusada
und 
8 
99,32 
794,56 
1.361.048,31 
0,0553 
94,656
'1 
'140703 
Ponto de torneira de jardim (para praças) 
pt 
3 
264,61 
793,83 
1.361.842,14 
0,0552 
94,7112
'2 
'170201 
Rodabancada em granito branco siena, 
h=10cm e espessura de 2cm
m 
7,27 
108,06 
785,6 
1.362.627,74 
0,0546 
94,7658
'2 
'141910 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive 
conexões
m 
10 
78,07 
780,7 
1.363.408,44 
0,0543 
94,8201
'2 
'170128 
Lavatório de louça branca com coluna 
suspensa, linha Vogue Plus Confort para 
portadores de necessidades especiais, marca 
de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, 
inclusive valvula, sifão e engates, exclusive 
torneira
und 
1 
761,97 
761,97 
1.364.170,41 
0,053 
94,8731
'2 
'010240 
Retirada de pontos elétricos (luminárias, 
interruptores e tomadas)
und 
90 
8,42 
757,8 
1.364.928,21 
0,0527 
94,9258
'3 
'060108 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm 
de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m
und 
3 
249,19 
747,57 
1.365.675,78 
0,052 
94,9778
'1 
'010216 
Retirada de meio-fio de concreto 
m 
97,95 
7,62 
746,38 
1.366.422,16 
0,0519 
95,0297
'2 
'140710 
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa 
sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em 
aço inox
und 
5 
149,06 
745,3 
1.367.167,46 
0,0518 
95,0815
'2 
'142201 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 1/2" a 1"
m 
74,05 
9,8 
725,69 
1.367.893,15 
0,0505 
95,132
'3 
'151805 
Ponto padrão de tomada para chuveiro 
elétrico - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado 
PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)
und 
2 
362,67 
725,34 
1.368.618,49 
0,0504 
95,1824
'1 
'030209 
Aterro com areia em áreas de calçada, 
inclusive fornecimento e adensamento
m3 
7,94 
91,1 
723,33 
1.369.341,82 
0,0503 
95,2327
'2 
'151422 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 25.0 mm2
m 
39 
18,47 
720,33 
1.370.062,15 
0,0501 
95,2828
'3 
'151306 
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
17 
42,35 
719,95 
1.370.782,10 
0,0501 
95,3329
'2 
'130303 
Soleira em granito branco Siena, esp. 2cm e 
largura de 15cm
m 
8,4 
84,48 
709,63 
1.371.491,73 
0,0494 
95,3823
'3 
'160605 
Extintor de incêndio portátil de pó químico 
ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), 
inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE 
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
und 
4 
176,19 
704,76 
1.372.196,49 
0,049 
95,4313
'2 
'050301 
Verga/contraverga reta de concreto armado 
10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, 
armação e desforma
m 
104,4 
6,66 
695,3 
1.372.891,79 
0,0484 
95,4797
'3 
'160802 
Caixa de passagem com tampa parafusada 
200x200x100 mm
und 
9 
74,95 
674,55 
1.373.566,34 
0,0469 
95,5266
'2 
'151603 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 
2 1/2" a 4"
m 
30 
22,09 
662,7 
1.374.229,04 
0,0461 
95,5727
'2 
'150635 
Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 
18, com tampa parafusada
und 
5 
131,55 
657,75 
1.374.886,79 
0,0457 
95,6184
'1 
'200253 
Fornecimento e assentamento de ladrilho 
hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 
cimento colante, exclusive regularização e 
lastro
m2 
10,5 
62,14 
652,47 
1.375.539,26 
0,0454 
95,6638
'2 
'160304 
Pára-raios tipo franklim incluindo base de 
fixação, conjunto de contraventagem 
c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais 
acessórios c/exceção do cabo de cobre de 
descida e suportes isoladores
und 
1 
650,19 
650,19 
1.376.189,45 
0,0452 
95,709
'3 
'160304 
Pára-raios tipo franklim incluindo base de 
fixação, conjunto de contraventagem 
c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais 
acessórios c/exceção do cabo de cobre de 
descida e suportes isoladores
und 
1 
650,19 
650,19 
1.376.839,64 
0,0452 
95,7542
'2 
'151302 
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
40 
16,21 
648,4 
1.377.488,04 
0,0451 
95,7993
'2 
'141908 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 
conexões
m 
13,5 
46,63 
629,51 
1.378.117,55 
0,0438 
95,8431
'3 
'140702 
Ponto com registro de pressão (chuveiro, 
caixa de descarga, etc...)
pt 
4 
151,71 
606,84 
1.378.724,39 
0,0422 
95,8853
'2 
'150634 
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 
18, com tampa parafusada
und 
6 
99,32 
595,92 
1.379.320,31 
0,0414 
95,9267
'3 
'200576 
Placa para inauguração de obra em alumínio 
polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, 
gravação em baixo relevo, inclusive pintura e 
fixação
und 
1 
589,65 
589,65 
1.379.909,96 
0,041 
95,9677
'3 
'110302 
Reboco tipo paulista de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 
traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m2 
11,45 
50,54 
578,68 
1.380.488,64 
0,0402 
96,0079
'1 
'020346 
Locação de andaime metálico para fachada - 
tipo torre (aluguel mensal)
m 
70 
8,18 
572,6 
1.381.061,24 
0,0398 
96,0477
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'2 
'020346 
Locação de andaime metálico para fachada - 
tipo torre (aluguel mensal)
m 
70 
8,18 
572,6 
1.381.633,84 
0,0398 
96,0875
'3 
'020346 
Locação de andaime metálico para fachada - 
tipo torre (aluguel mensal)
m 
70 
8,18 
572,6 
1.382.206,44 
0,0398 
96,1273
'2 
'010238 
Apicoamento de superfície com revestimento 
em argamassa
m2 
73,8 
7,62 
562,36 
1.382.768,80 
0,0391 
96,1664
'3 
'170564 
Dispense de parede para rolo de papel 
higiênico, em aço inox polido, capacidade rolo 
até 500m, referência BIOVIS ou similar
un 
2 
280,82 
561,64 
1.383.330,44 
0,0391 
96,2055
'1 
'020812 
Rede de água, com padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, distribuição, 
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, 
conf. projeto (2 utilizações)
m 
23 
24,38 
560,74 
1.383.891,18 
0,039 
96,2445
'2 
'151130 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" 
(60mm), inclusive conexões
m 
16,8 
33,21 
557,93 
1.384.449,11 
0,0388 
96,2833
'3 
'040802 
Remoção cuidadosa do concreto afetado, 
através de escarificação (considerando esp. 
escarificada de 5cm)
m2 
4,87 
113,63 
553,38 
1.385.002,49 
0,0385 
96,3218
'3 
'160807 
Conector RJ 45 macho 
und 
58 
9,54 
553,32 
1.385.555,81 
0,0385 
96,3603
'3 
'160859 
Bastidor Interno Óptico (DIO) para 02 a 48 
fibras SM/MM para conectores LC/SC/ST/FC, 
inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
548,24 
548,24 
1.386.104,05 
0,0381 
96,3984
'3 
'141413 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 
50mm (11/2"), inclusive conexões
m 
15 
36,26 
543,9 
1.386.647,95 
0,0378 
96,4362
'1 
'010501 
Locação de obra com gabarito de madeira 
m2 
73,22 
7,4 
541,83 
1.387.189,78 
0,0377 
96,4739
'1 
'040230 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de 
perdas já incluído no custo)
m3 
1,15 
468,91 
539,25 
1.387.729,03 
0,0375 
96,5114
'2 
'141906 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 
conexões
m 
20,14 
26,47 
533,11 
1.388.262,14 
0,0371 
96,5485
'2 
'010246 
Lixamento de parede com pintura antiga PVA 
para recebimento de nova camada de tinta
m2 
186,6 
2,84 
529,94 
1.388.792,08 
0,0369 
96,5854
'3 
'170565 
Dispense porta sabonete líquido, em aço inox 
polido, capacidade 1000ml, referência BIOVIS/ 
equiv
un 
2 
264,88 
529,76 
1.389.321,84 
0,0368 
96,6222
'2 
'142202 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 11/4" a 2"
m 
36 
14,69 
528,84 
1.389.850,68 
0,0368 
96,659
'3 
'140701 
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de 
cozinha, etc...)
pt 
7 
74,83 
523,81 
1.390.374,49 
0,0364 
96,6954
'2 
'160844 
Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, 
inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
519 
519 
1.390.893,49 
0,0361 
96,7315
'3 
'160844 
Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, 
inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
519 
519 
1.391.412,49 
0,0361 
96,7676
'2 
'160332 
Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 
0,8mm, para equalização de potenciais, ref. 
TEL-750, marca de referência Termotécnica 
ou equivalente
m 
20 
25,92 
518,4 
1.391.930,89 
0,0361 
96,8037
'3 
'160332 
Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 
0,8mm, para equalização de potenciais, ref. 
TEL-750, marca de referência Termotécnica 
ou equivalente
m 
20 
25,92 
518,4 
1.392.449,29 
0,0361 
96,8398
'3 
'151810 
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla 
paralelo - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)
und 
2 
258,76 
517,52 
1.392.966,81 
0,036 
96,8758
'1 
'030201 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm
m3 
11 
46,97 
516,67 
1.393.483,48 
0,0359 
96,9117
'3 
'141907 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões
m 
15 
34,31 
514,65 
1.393.998,13 
0,0358 
96,9475
'2 
'151330 
Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
6 
85,49 
512,94 
1.394.511,07 
0,0357 
96,9832
'1 
'010239 
Retirada de divisórias com reaproveitamento 
m2 
17,22 
29,7 
511,43 
1.395.022,50 
0,0356 
97,0188
'2 
'010239 
Retirada de divisórias com reaproveitamento 
m2 
17,22 
29,7 
511,43 
1.395.533,93 
0,0356 
97,0544
'1 
'151016 
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dimensões de 
80x80x80m, com revestimento interno em 
chapisco e reboco tampa de concreto esp. 
5cm e lastro de brita 5cm
und 
1 
506,6 
506,6 
1.396.040,53 
0,0352 
97,0896
'1 
'151418 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 4.0 mm2
m 
81 
6,25 
506,25 
1.396.546,78 
0,0352 
97,1248
'3 
'141411 
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 
32mm (1"), inclusive conexões
m 
19,7 
24,9 
490,53 
1.397.037,31 
0,0341 
97,1589
'2 
'140706 
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, 
mictório, tanque, bidê, etc...)
pt 
7 
69,73 
488,11 
1.397.525,42 
0,0339 
97,1928
'3 
'130306 
Soleira em granito branco Siena, esp. 2cm e 
largura de 15cm
m 
5,7 
84,48 
481,54 
1.398.006,96 
0,0335 
97,2263
'3 
'142201 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 1/2" a 1"
m 
47,85 
9,8 
468,93 
1.398.475,89 
0,0326 
97,2589
'1 
'160115 
Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 
50mm, 30 pares
m 
30 
15,51 
465,3 
1.398.941,19 
0,0324 
97,2913
'3 
'150806 
Eletroduto aparente de PVC rígido roscável 
diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação
m 
26 
17,88 
464,88 
1.399.406,07 
0,0323 
97,3236
'3 
'060113 
Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm
m 
30,6 
15,1 
462,06 
1.399.868,13 
0,0321 
97,3557
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'1 
'130311 
Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e 
largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto
m 
34,5 
13,38 
461,61 
1.400.329,74 
0,0321 
97,3878
'2 
'140705 
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) 
pt 
5 
92,01 
460,05 
1.400.789,79 
0,032 
97,4198
'2 
'010208 
Retirada de revestimento antigo em reboco 
m2 
60 
7,62 
457,2 
1.401.246,99 
0,0318 
97,4516
'3 
'220106 
Ralo Hemisférico (do tipo abacaxi) para água 
pluvial, em ferro fundido com Ø100mm
und 
6 
75,04 
450,24 
1.401.697,23 
0,0313 
97,4829
'2 
'210104 
Remoção de telha ondulada de fibrocimento, 
inclusive cumeeira
m2 
86,55 
5,2 
450,06 
1.402.147,29 
0,0313 
97,5142
'2 
'160802 
Caixa de passagem com tampa parafusada 
200x200x100 mm
und 
6 
74,95 
449,7 
1.402.596,99 
0,0313 
97,5455
'1 
'141104 
Caixa de gordura de alv. bloco concreto 
9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com 
tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto 
esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e 
reboco impermeab, escavação, reaterro e 
parede interna em concreto
und 
1 
447,54 
447,54 
1.403.044,53 
0,0311 
97,5766
'2 
'160310 
Conector de medição em latão com 2 
parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-
562, Termotécnica ou equivalente
und 
9 
48,73 
438,57 
1.403.483,10 
0,0305 
97,6071
'3 
'160310 
Conector de medição em latão com 2 
parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-
562, Termotécnica ou equivalente
und 
9 
48,73 
438,57 
1.403.921,67 
0,0305 
97,6376
'3 
'170519 
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com 
registro ref.C 2195, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol
und 
2 
218,18 
436,36 
1.404.358,03 
0,0303 
97,6679
'2 
'040806 
Limpeza de aço com lixamento e 
escovamento com escova de aço, até a 
completa remoção de partículas soltas, 
materiais indesejáveis e corrosão
m2 
21,47 
20,13 
432,19 
1.404.790,22 
0,0301 
97,698
'2 
'150308 
Quadro de distribuição de energia, de 
embutir, com 24 divisões modulares, com 
barramento
und 
1 
428,49 
428,49 
1.405.218,71 
0,0298 
97,7278
'2 
'142110 
Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), 
circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. 
af_05/2018
un 
1 
427,2 
427,2 
1.405.645,91 
0,0297 
97,7575
'3 
'151602 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 
1 1/4"a 2"
m 
28,7 
14,69 
421,6 
1.406.067,51 
0,0293 
97,7868
'1 
'141101 
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 
9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com 
tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 
10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e 
enchimento
und 
1 
420,47 
420,47 
1.406.487,98 
0,0292 
97,816
'3 
'180204 
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, 
com placa 4x2"
und 
18 
22,92 
412,56 
1.406.900,54 
0,0287 
97,8447
'2 
'170512 
Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, 
marcas de referência Franke, Strake, 
tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e 
sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira
und 
1 
408,96 
408,96 
1.407.309,50 
0,0284 
97,8731
'2 
'151129 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 
1/2" (50mm), inclusive conexões
m 
14,8 
27,52 
407,3 
1.407.716,80 
0,0283 
97,9014
'3 
'170324 
Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") 
und 
3 
134,25 
402,75 
1.408.119,55 
0,028 
97,9294
'2 
'010214 
Retirada de portas e janelas de madeira, 
inclusive batentes
m2 
32,3 
12,19 
393,74 
1.408.513,29 
0,0274 
97,9568
'3 
'170204 
Testeira em granito Arabesco Branco, polido, 
espessura de 20cm, altura de 2cm
m 
3,1 
126,72 
392,83 
1.408.906,12 
0,0273 
97,9841
'2 
'170206 
Testeira em granito Arabesco Branco, polido, 
espessura de 20cm, altura de 2cm
m 
3,1 
126,72 
392,83 
1.409.298,95 
0,0273 
98,0114
'3 
'220103 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca e 
chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, 
ALIANÇA ou equivalente
und 
5 
76,76 
383,8 
1.409.682,75 
0,0267 
98,0381
'2 
'160807 
Conector RJ 45 macho 
und 
40 
9,54 
381,6 
1.410.064,35 
0,0265 
98,0646
'1 
'142201 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 1/2" a 1"
m 
37,7 
9,8 
369,46 
1.410.433,81 
0,0257 
98,0903
'1 
'151003 
Caixa de passagem de alvenaria de blocos 
cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 
30x30x30cm, com revestimento interno em 
chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 
5cm e lastro de brita 5cm
und 
4 
92,29 
369,16 
1.410.802,97 
0,0257 
98,116
'3 
'040246 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 
4.0 a 7.0mm
kg 
47,93 
7,69 
368,58 
1.411.171,55 
0,0256 
98,1416
'3 
'151423 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 35.0 mm2
m 
15 
24,47 
367,05 
1.411.538,60 
0,0255 
98,1671
'2 
'010361 
Remoção de cabos elétricos, de forma 
manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
m 
587 
0,62 
363,94 
1.411.902,54 
0,0253 
98,1924
'2 
'010259 
Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica 
m 
203,73 
1,77 
360,6 
1.412.263,14 
0,0251 
98,2175
'2 
'151509 
Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 
25mm (1")
und 
150 
2,38 
357 
1.412.620,14 
0,0248 
98,2423
'2 
'160312 
Kit completo para solda Exotérmica (Molde 
HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 
998201), marca de referência Termotécnica 
ou equivalente
und 
10 
35,43 
354,3 
1.412.974,44 
0,0246 
98,2669
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'3 
'160312 
Kit completo para solda Exotérmica (Molde 
HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 
998201), marca de referência Termotécnica 
ou equivalente
und 
10 
35,43 
354,3 
1.413.328,74 
0,0246 
98,2915
'2 
'151602 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 
1 1/4"a 2"
m 
24 
14,69 
352,56 
1.413.681,30 
0,0245 
98,316
'1 
'030119 
Apiloamento do fundo de vala com maço de 
30 a 60kg
m2 
15,43 
22,81 
351,96 
1.414.033,26 
0,0245 
98,3405
'3 
'140706 
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, 
mictório, tanque, bidê, etc...)
pt 
5 
69,73 
348,65 
1.414.381,91 
0,0242 
98,3647
'3 
'190306 
Pintura com verniz filtro solar fosco, linha 
Premium, em madeira, a três demãos, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 
17,01 
19,62 
333,74 
1.414.715,65 
0,0232 
98,3879
'3 
'110301 
Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, 
espessura 20 mm
m2 
11,45 
29,14 
333,65 
1.415.049,30 
0,0232 
98,4111
'3 
'151603 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 
2 1/2" a 4"
m 
15 
22,09 
331,35 
1.415.380,65 
0,023 
98,4341
'2 
'142205 
Abertura e fechamento de rasgos em 
concreto, para passagem de tubulações, 
diâm. 11/4" a 2"
m 
11,5 
28,5 
327,75 
1.415.708,40 
0,0228 
98,4569
'2 
'180204 
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, 
com placa 4x2"
und 
14 
22,92 
320,88 
1.416.029,28 
0,0223 
98,4792
'1 
'140207 
Padrão de entrada d'água com caixa 
termoplástica para hidrômetro de 3/4" - 
padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na 
alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, 
registro, tubo camisa e caixa com tampa 
transparente. Conferir detalhe.
und 
1 
320,18 
320,18 
1.416.349,46 
0,0223 
98,5015
'3 
'140711 
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo 
sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox
und 
4 
80,02 
320,08 
1.416.669,54 
0,0223 
98,5238
'2 
'170524 
Cabide simples de um gancho, linha Versailles, 
ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, 
Docol ou Deca
und 
5 
63,54 
317,7 
1.416.987,24 
0,0221 
98,5459
'1 
'150614 
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dimensões de 
30x30x50cm, com revestimento interno em 
chapisco e reboco, tampa de concreto 
esp.5cm e lastro de brita 5 cm
und 
3 
104,9 
314,7 
1.417.301,94 
0,0219 
98,5678
'1 
'120303 
Reboco tipo paulista de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 
mm
m2 
6,8 
44,71 
304,03 
1.417.605,97 
0,0211 
98,5889
'1 
'200402 
Limpeza geral de obras (quadras, praças e 
jardins)
m2 
320,02 
0,94 
300,82 
1.417.906,79 
0,0209 
98,6098
'2 
'151403 
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com 
isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2
m 
50 
6,01 
300,5 
1.418.207,29 
0,0209 
98,6307
'2 
'151339 
Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 
240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente
und 
1 
292,69 
292,69 
1.418.499,98 
0,0204 
98,6511
'3 
'151339 
Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 
240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente
und 
1 
292,69 
292,69 
1.418.792,67 
0,0204 
98,6715
'2 
'170203 
Testeira em granito Arabesco Branco, polido, 
altura de 6cm, espessura de 2cm
m 
5,7 
51,17 
291,67 
1.419.084,34 
0,0203 
98,6918
'2 
'170351 
Torneira de parede cromada, marcas de 
referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , 
Deca ou Docol
und 
1 
288,63 
288,63 
1.419.372,97 
0,0201 
98,7119
'3 
'151337 
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) 
bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, 
corente de surto máxima 40KA.
und 
2 
143,31 
286,62 
1.419.659,59 
0,0199 
98,7318
'2 
'180207 
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e 
uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão 
brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 
4x2"
und 
7 
40,89 
286,23 
1.419.945,82 
0,0199 
98,7517
'2 
'160328 
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 
35mm², ref. TEL-5135, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente
und 
15 
18,99 
284,85 
1.420.230,67 
0,0198 
98,7715
'3 
'160328 
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 
35mm², ref. TEL-5135, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente
und 
15 
18,99 
284,85 
1.420.515,52 
0,0198 
98,7913
'3 
'040807 
Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou 
equivalente, nas ferragens a serem 
recuperadas
m2 
4,87 
57,44 
279,73 
1.420.795,25 
0,0195 
98,8108
'3 
'050301 
Verga/contraverga reta de concreto armado 
10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, 
armação e desforma
m 
41,4 
6,66 
275,72 
1.421.070,97 
0,0192 
98,83
'3 
'151809 
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas 
simples - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)
und 
2 
136,02 
272,04 
1.421.343,01 
0,0189 
98,8489
'3 
'160843 
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, 
inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
267,67 
267,67 
1.421.610,68 
0,0186 
98,8675
'3 
'150635 
Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 
18, com tampa parafusada
und 
2 
131,55 
263,1 
1.421.873,78 
0,0183 
98,8858
'3 
'150802 
Caixa de ligação de alumínio silício, tipo 
CONDULETES,sem rosca, no formato B, 
inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"
und 
16 
16,38 
262,08 
1.422.135,86 
0,0182 
98,904
'2 
'170202 
Rodabancada em granito branco Siena, 
h=15cm e espessura de 2cm
m 
3,06 
85,44 
261,45 
1.422.397,31 
0,0182 
98,9222
'3 
'170202 
Rodabancada em granito branco Siena, 
h=15cm e espessura de 2cm
m 
3,06 
85,44 
261,45 
1.422.658,76 
0,0182 
98,9404
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'2 
'060310 
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve 
ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, 
incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019
un 
1 
247,77 
247,77 
1.422.906,53 
0,0172 
98,9576
'1 
'170309 
Torneira para jardim de 3/4" marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 
3 
80,7 
242,1 
1.423.148,63 
0,0168 
98,9744
'2 
'010218 
Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte 
m2 
24,53 
9,7 
237,94 
1.423.386,57 
0,0165 
98,9909
'2 
'010329 
Retirada de disjuntor 
und 
15 
15,72 
235,8 
1.423.622,37 
0,0164 
99,0073
'2 
'060102 
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm 
de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m
und 
1 
235,38 
235,38 
1.423.857,75 
0,0164 
99,0237
'3 
'010234 
Demolição de laje pré-moldada de concreto 
m2 
11,83 
19,82 
234,47 
1.424.092,22 
0,0163 
99,04
'1 
'020351 
Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, 
fixada em pontaletes de madeira e base em 
concreto a cada 3m (considerando 2 
utilizações).
m 
71,2 
3,26 
232,11 
1.424.324,33 
0,0161 
99,0561
'3 
'151819 
Ponto de antena de TV - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms 
(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
und 
3 
76,35 
229,05 
1.424.553,38 
0,0159 
99,072
'1 
'180499 
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao 
externa 220v/1000w - fornecimento e 
instalacao
un 
6 
37,56 
225,36 
1.424.778,74 
0,0157 
99,0877
'2 
'150633 
Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 
18, com tampa parafusada
und 
3 
74,95 
224,85 
1.425.003,59 
0,0156 
99,1033
'1 
'151106 
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 
85mm (3")
m 
4 
50,55 
202,2 
1.425.205,79 
0,0141 
99,1174
'2 
'030305 
Transporte de material encosta acima, serviço 
inteiramente manual, a 10m de distância, 
considerados ao longo da encosta, inclusive 
carga e descarga (txdam)
und 
10 
20,13 
201,3 
1.425.407,09 
0,014 
99,1314
'2 
'030306 
Transporte de material encosta abaixo, 
serviço inteiramente manual, a 10m de 
distância, considerados ao longo da encosta, 
inclusive carga e descarga (txdam)
und 
15 
13,42 
201,3 
1.425.608,39 
0,014 
99,1454
'1 
'010404 
Corte e destocamento de árvores com 
diâmetro superior a 30 cm
und 
2 
100,1 
200,2 
1.425.808,59 
0,0139 
99,1593
'3 
'151406 
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com 
isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2
m 
15 
13,16 
197,4 
1.426.005,99 
0,0137 
99,173
'3 
'142120 
Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) 
und 
2 
97,02 
194,04 
1.426.200,03 
0,0135 
99,1865
'2 
'010331 
Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas 
em mármore ou granito, exclusive 
regularização
m2 
23,41 
8,17 
191,26 
1.426.391,29 
0,0133 
99,1998
'2 
'010223 
Retirada de aparelhos sanitários 
und 
12 
15,84 
190,08 
1.426.581,37 
0,0132 
99,213
'2 
'152010 
Terminal para ligação de cabo a barra de 70 
mm2
und 
7 
27,01 
189,07 
1.426.770,44 
0,0131 
99,2261
'1 
'150601 
Caixa de passagem de alvenaria de blocos 
cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões 
de 25x25x25cm, com revestimento interno 
em chapisco e reboco, tampa de concreto 
esp.5cm e lastro de brita 5 cm
und 
2 
92,85 
185,7 
1.426.956,14 
0,0129 
99,239
'3 
'180809 
Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou 
Corona
und 
2 
92,18 
184,36 
1.427.140,50 
0,0128 
99,2518
'3 
'140705 
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) 
pt 
2 
92,01 
184,02 
1.427.324,52 
0,0128 
99,2646
'2 
'180110 
Arandela com lâmpada incandescente de 
100W
und 
2 
91,19 
182,38 
1.427.506,90 
0,0127 
99,2773
'3 
'180110 
Arandela com lâmpada incandescente de 
100W
und 
2 
91,19 
182,38 
1.427.689,28 
0,0127 
99,29
'2 
'151421 
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 1000V, seção de 16 mm2
m 
13 
13,62 
177,06 
1.427.866,34 
0,0123 
99,3023
'2 
'010224 
Retirada de grades, gradis, alambrados, 
cercas e portões
m2 
13,17 
13,42 
176,74 
1.428.043,08 
0,0123 
99,3146
'1 
'120301 
Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada 
no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
m2 
6,8 
25,98 
176,66 
1.428.219,74 
0,0123 
99,3269
'2 
'170310 
Torneira pressão cromada diam. 3/4" para 
uso geral, marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol
und 
2 
87,78 
175,56 
1.428.395,30 
0,0122 
99,3391
'2 
'160324 
Caixa de equalização de potenciais para uso 
interno e externo com cinco (5) terminais 
para aterramento (BEP), em polipropileno, 
ref. TEL-902, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente
und 
1 
172,08 
172,08 
1.428.567,38 
0,012 
99,3511
'3 
'160324 
Caixa de equalização de potenciais para uso 
interno e externo com cinco (5) terminais 
para aterramento (BEP), em polipropileno, 
ref. TEL-902, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente
und 
1 
172,08 
172,08 
1.428.739,46 
0,012 
99,3631
'3 
'141906 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 
conexões
m 
6,5 
26,47 
172,06 
1.428.911,52 
0,012 
99,3751
'2 
'151508 
Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 
20mm (3/4")
und 
100 
1,72 
172 
1.429.083,52 
0,012 
99,3871
'1 
'150610 
Caixa de aterramento de concreto simples, 
nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. 
int. em chapisco e reboco, tampa de concreto 
esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 
5/8"x2400mm
und 
1 
170,04 
170,04 
1.429.253,56 
0,0118 
99,3989
'2 
'150918 
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, 
número 33 Scoth ou equivalente
und 
7 
24,22 
169,54 
1.429.423,10 
0,0118 
99,4107
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	'3
	'071702
	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor 
natural, linha 25, completa, com tranca, 
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
	m2
	0,4
	411,79
	164,72
	1.429.587,82
	0,0115
	99,4222

	'2
	'140711
	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo 
sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox
	und
	2
	80,02
	160,04
	1.429.747,86
	0,0111
	99,4333

	'1
	'010329
	Retirada de disjuntor
	und
	10
	15,72
	157,2
	1.429.905,06
	0,0109
	99,4442

	'1
	'050601
	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 
c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. 
c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. 
das paredes, s/ rev. 9cm
	m2
	3,39
	45,69
	154,89
	1.430.059,95
	0,0108
	99,455

	'3
	'170317
	Registro de pressão com canopla cromada 
diam. 20mm (3/4"), marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol
	und
	2
	76,16
	152,32
	1.430.212,27
	0,0106
	99,4656

	'2
	'120208
	Acabamento de alumínio com perfil de canto 
para arremate das paredes
	m
	10,8
	14,02
	151,42
	1.430.363,69
	0,0105
	99,4761

	'2
	'150612
	Caixa de passagem em chapa de aço 
galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada
	und
	5
	30,07
	150,35
	1.430.514,04
	0,0105
	99,4866

	'3
	'200799
	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao 
externa 220v/1000w - fornecimento e 
instalacao
	un
	4
	37,56
	150,24
	1.430.664,28
	0,0104
	99,497

	'2
	'170541
	Filtro curto AP200, marca de referência 
Aqualar, inclusive refil(vela)
	und
	1
	149,34
	149,34
	1.430.813,62
	0,0104
	99,5074

	'3
	'140710
	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa 
sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em 
aço inox
	und
	1
	149,06
	149,06
	1.430.962,68
	0,0104
	99,5178

	'3
	'151302
	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
	und
	9
	16,21
	145,89
	1.431.108,57
	0,0101
	99,5279

	'3
	'170201
	Rodabancada em granito branco siena, 
h=10cm e espessura de 2cm
	m
	1,35
	108,06
	145,88
	1.431.254,45
	0,0101
	99,538

	'2
	'141525
	Adaptador de PVC soldável com flanges livres 
para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")
	und
	5
	28,06
	140,3
	1.431.394,75
	0,0098
	99,5478

	'3
	'141525
	Adaptador de PVC soldável com flanges livres 
para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")
	und
	5
	28,06
	140,3
	1.431.535,05
	0,0098
	99,5576

	'2
	'152012
	Terminal para ligação de cabo a barra de 120 
mm2
	und
	3
	46,14
	138,42
	1.431.673,47
	0,0096
	99,5672
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'2 
'151809 
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas 
simples - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)
und 
1 
136,02 
136,02 
1.431.809,49 
0,0095 
99,5767
'1 
'010323 
Retirada de torneiras e registros 
und 
16 
8,42 
134,72 
1.431.944,21 
0,0094 
99,5861
'2 
'010323 
Retirada de torneiras e registros 
und 
16 
8,42 
134,72 
1.432.078,93 
0,0094 
99,5955
'2 
'151316 
Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
1 
134,63 
134,63 
1.432.213,56 
0,0094 
99,6049
'3 
'151316 
Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
1 
134,63 
134,63 
1.432.348,19 
0,0094 
99,6143
'1 
'151801 
Ponto padrão de luz na parede - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
und 
1 
134,52 
134,52 
1.432.482,71 
0,0094 
99,6237
'2 
'151802 
Ponto padrão de luz na parede - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
und 
1 
134,52 
134,52 
1.432.617,23 
0,0094 
99,6331
'2 
'151301 
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
8 
16,21 
129,68 
1.432.746,91 
0,009 
99,6421
'3 
'170203 
Testeira em granito Arabesco Branco, polido, 
altura de 6cm, espessura de 2cm
m 
2,5 
51,17 
127,93 
1.432.874,84 
0,0089 
99,651
'2 
'150937 
Arame de aço 14 BWG para guia 
m 
35 
3,64 
127,4 
1.433.002,24 
0,0089 
99,6599
'3 
'170524 
Cabide simples de um gancho, linha Versailles, 
ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, 
Docol ou Deca
und 
2 
63,54 
127,08 
1.433.129,32 
0,0088 
99,6687
'3 
'160604 
Extintor de incêndio de água pressurizada 
capacidade 2A (10L), inclusive suporte para 
fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em 
PVC Fotoluminescente
und 
1 
126,59 
126,59 
1.433.255,91 
0,0088 
99,6775
'2 
'151510 
Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 
40mm (1 1/2")
und 
25 
5,05 
126,25 
1.433.382,16 
0,0088 
99,6863
'1 
'190605 
Aplicação de tinta epóxi de alta espessura 
semibrilhante sobre piso de concreto a três 
demãos, inclusive selador epóxi a uma demão 
- Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou 
equivalente
m2 
2,89 
41,52 
119,99 
1.433.502,15 
0,0083 
99,6946
'3 
'110101 
Chapisco com argamassa de cimento e areia 
média ou grossa lavada no traço 1:3, 
espessura 5 mm
m2 
11,45 
10,38 
118,85 
1.433.621,00 
0,0083 
99,7029
'3 
'142202 
Abertura e fechamento de rasgos em 
alvenaria, para passagem de tubulações, 
diâm. 11/4" a 2"
m 
8 
14,69 
117,52 
1.433.738,52 
0,0082 
99,7111
'2 
'150629 
Caixa de embutir marca de referência 
Tigreflex, 4x4"
und 
10 
11,65 
116,5 
1.433.855,02 
0,0081 
99,7192
'2 
'160322 
Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", 
ref. TEL-095, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente
und 
20 
5,75 
115 
1.433.970,02 
0,008 
99,7272
'3 
'160322 
Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", 
ref. TEL-095, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente
und 
20 
5,75 
115 
1.434.085,02 
0,008 
99,7352
'3 
'180206 
Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, 
com placa 4x2"
und 
4 
27,93 
111,72 
1.434.196,74 
0,0078 
99,743
'2 
'180205 
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, 
com placa 4x2"
und 
3 
36,64 
109,92 
1.434.306,66 
0,0076 
99,7506
'1 
'010215 
Retirada de esquadrias metálicas 
m2 
14,16 
7,62 
107,9 
1.434.414,56 
0,0075 
99,7581
'3 
'160826 
Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" 
- 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19"
und 
3 
35,87 
107,61 
1.434.522,17 
0,0075 
99,7656
'3 
'180212 
Interruptor de três teclas simples 10A/250V, 
c/ placa 4x2"
und 
2 
50,37 
100,74 
1.434.622,91 
0,007 
99,7726
'1 
'160108 
Caixa de telefone em chapa de aço padrão 
TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm
und 
1 
100,07 
100,07 
1.434.722,98 
0,007 
99,7796
'2 
'152005 
Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 
mm2
und 
6 
16,35 
98,1 
1.434.821,08 
0,0068 
99,7864
'3 
'040806 
Limpeza de aço com lixamento e 
escovamento com escova de aço, até a 
completa remoção de partículas soltas, 
materiais indesejáveis e corrosão
m2 
4,87 
20,13 
98,03 
1.434.919,11 
0,0068 
99,7932
'3 
'160823 
Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação 
em rack padrão 19", com chicote de 2 metros 
de comprimento
und 
1 
96,92 
96,92 
1.435.016,03 
0,0067 
99,7999
'2 
'010225 
Retirada de bancada de pia 
m2 
4,88 
19 
92,72 
1.435.108,75 
0,0064 
99,8063
'2 
'010229 
Retirada de poste de aço de 4 a 6 m 
und 
3 
30,49 
91,47 
1.435.200,22 
0,0064 
99,8127
'2 
'180202 
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 
14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 
4x2"
und 
3 
30,47 
91,41 
1.435.291,63 
0,0064 
99,8191
'2 
'010271 
Retirada de caixas/quadros elétricos 
und 
8 
11,35 
90,8 
1.435.382,43 
0,0063 
99,8254
'1 
'010214 
Retirada de portas e janelas de madeira, 
inclusive batentes
m2 
7,41 
12,19 
90,33 
1.435.472,76 
0,0063 
99,8317
'3 
'170310 
Torneira pressão cromada diam. 3/4" para 
uso geral, marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol
und 
1 
87,78 
87,78 
1.435.560,54 
0,0061 
99,8378
'2 
'151511 
Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 
80mm (3")
und 
5 
17,46 
87,3 
1.435.647,84 
0,0061 
99,8439
'3 
'151307 
Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
2 
42,35 
84,7 
1.435.732,54 
0,0059 
99,8498
'3 
'151322 
Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
2 
42,35 
84,7 
1.435.817,24 
0,0059 
99,8557
'3 
'152010 
Terminal para ligação de cabo a barra de 70 
mm2
und 
3 
27,01 
81,03 
1.435.898,27 
0,0056 
99,8613
'1 
'010223 
Retirada de aparelhos sanitários 
und 
5 
15,84 
79,2 
1.435.977,47 
0,0055 
99,8668
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'2 
'151819 
Ponto de antena de TV - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms 
(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
und 
1 
76,35 
76,35 
1.436.053,82 
0,0053 
99,8721
'2 
'142204 
Abertura e fechamento de rasgos em 
concreto, para passagem de tubulações, 
diâm. 1/2" a 1"
m 
4 
18,72 
74,88 
1.436.128,70 
0,0052 
99,8773
'3 
'180205 
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, 
com placa 4x2"
und 
2 
36,64 
73,28 
1.436.201,98 
0,0051 
99,8824
'3 
'150918 
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, 
número 33 Scoth ou equivalente
und 
3 
24,22 
72,66 
1.436.274,64 
0,0051 
99,8875
'3 
'150801 
Eletroduto aparente de PVC rígido roscável 
diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de 
fixação
m 
6 
12 
72 
1.436.346,64 
0,005 
99,8925
'3 
'160830 
Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive 
fixação em Rack 19"
und 
3 
23,2 
69,6 
1.436.416,24 
0,0048 
99,8973
'3 
'180220 
Tomada coaxial 75 ohms para TV 
und 
3 
22,62 
67,86 
1.436.484,10 
0,0047 
99,902
'3 
'152002 
Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 
mm2
und 
6 
11,17 
67,02 
1.436.551,12 
0,0047 
99,9067
'1 
'010227 
Retirada de caixa d'água de fibrocimento, 
inclusive tubulação de ligação
und 
2 
31,67 
63,34 
1.436.614,46 
0,0044 
99,9111
'2 
'152006 
Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 
mm2
und 
3 
19,87 
59,61 
1.436.674,07 
0,0041 
99,9152
'2 
'010341 
Remoção de forro de gesso, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_12/2017
m2 
14,08 
4,13 
58,15 
1.436.732,22 
0,004 
99,9192
'2 
'010292 
Retirada de alizar de madeira 
m 
119,2 
0,47 
56,02 
1.436.788,24 
0,0039 
99,9231
'3 
'150937 
Arame de aço 14 BWG para guia 
m 
15 
3,64 
54,6 
1.436.842,84 
0,0038 
99,9269
'3 
'170321 
Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") 
und 
1 
53,82 
53,82 
1.436.896,66 
0,0037 
99,9306
'2 
'010215 
Retirada de esquadrias metálicas 
m2 
6,64 
7,62 
50,6 
1.436.947,26 
0,0035 
99,9341
'3 
'152005 
Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 
mm2
und 
3 
16,35 
49,05 
1.436.996,31 
0,0034 
99,9375
'2 
'152004 
Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 
mm2
und 
3 
16,27 
48,81 
1.437.045,12 
0,0034 
99,9409
'3 
'151301 
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou equivalente
und 
3 
16,21 
48,63 
1.437.093,75 
0,0034 
99,9443
'3 
'160831 
Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga 
máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"
und 
1 
45,21 
45,21 
1.437.138,96 
0,0031 
99,9474
'2 
'150630 
Caixa de passagem 4x4", chapa 18 
und 
5 
8,14 
40,7 
1.437.179,66 
0,0028 
99,9502
'1 
'010403 
Corte e destocamento de árvores com 
diâmetro de até 15 cm
und 
1 
40,25 
40,25 
1.437.219,91 
0,0028 
99,953
'1 
'030211 
Reaterro de valas, exclusive compactação 
m3 
6,5 
6,04 
39,26 
1.437.259,17 
0,0027 
99,9557
'2 
'151504 
Cabeçote de alumínio de 1 1/2" 
und 
3 
12,87 
38,61 
1.437.297,78 
0,0027 
99,9584
'3 
'160839 
Velcro Rolo 20mm - Preto 
m 
7,2 
5,32 
38,3 
1.437.336,08 
0,0027 
99,9611
'1 
'180217 
Espelho para caixa estampada 4 x 2" 
und 
5 
7,52 
37,6 
1.437.373,68 
0,0026 
99,9637
'1 
'150801 
Eletroduto aparente de PVC rígido roscável 
diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de 
fixação
m 
3 
12 
36 
1.437.409,68 
0,0025 
99,9662
'1 
'120101 
Chapisco de argamassa de cimento e areia 
média ou grossa lavada, no traço 1:3, 
espessura 5 mm
m2 
6,8 
5,22 
35,5 
1.437.445,18 
0,0025 
99,9687
'1 
'010225 
Retirada de bancada de pia 
m2 
1,83 
19 
34,77 
1.437.479,95 
0,0024 
99,9711
'2 
'010286 
Demolição de divisória de granito 
m2 
3 
11,27 
33,81 
1.437.513,76 
0,0024 
99,9735
'1 
'180218 
Espelho para caixa estampada 4 x 4" 
und 
3 
11,04 
33,12 
1.437.546,88 
0,0023 
99,9758
'2 
'010227 
Retirada de caixa d'água de fibrocimento, 
inclusive tubulação de ligação
und 
1 
31,67 
31,67 
1.437.578,55 
0,0022 
99,978
'1 
'010402 
Raspagem e limpeza do terreno (manual) 
m2 
9 
3,36 
30,24 
1.437.608,79 
0,0021 
99,9801
'1 
'150920 
Olhal de ferro galvanizado inclusive parafusos 
de fixação
und 
1 
30,13 
30,13 
1.437.638,92 
0,0021 
99,9822
'1 
'150910 
Cabeçote de alumínio de 3/4" 
und 
3 
9,97 
29,91 
1.437.668,83 
0,0021 
99,9843
'2 
'160839 
Velcro Rolo 20mm - Preto 
m 
4,8 
5,32 
25,54 
1.437.694,37 
0,0018 
99,9861
'2 
'160329 
Curva 90º de barra chata em alumínio 
7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, 
marca de referência Termotécnica ou 
equivalente
und 
2 
12,25 
24,5 
1.437.718,87 
0,0017 
99,9878
'3 
'160329 
Curva 90º de barra chata em alumínio 
7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, 
marca de referência Termotécnica ou 
equivalente
und 
2 
12,25 
24,5 
1.437.743,37 
0,0017 
99,9895
'2 
'180220 
Tomada coaxial 75 ohms para TV 
und 
1 
22,62 
22,62 
1.437.765,99 
0,0016 
99,9911
'1 
'010292 
Retirada de alizar de madeira 
m 
45,4 
0,47 
21,34 
1.437.787,33 
0,0015 
99,9926
'3 
'152006 
Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 
mm2
und 
1 
19,87 
19,87 
1.437.807,20 
0,0014 
99,994
'1 
'010226 
Retirada de tanque de cimento 
und 
1 
19 
19 
1.437.826,20 
0,0013 
99,9953
'2 
'010226 
Retirada de tanque de cimento 
und 
1 
19 
19 
1.437.845,20 
0,0013 
99,9966
'3 
'152004 
Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 
mm2
und 
1 
16,27 
16,27 
1.437.861,47 
0,0011 
99,9977
'2 
'141522 
Adaptador de PVC soldável com flanges livres 
para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")
und 
1 
12,42 
12,42 
1.437.873,89 
0,0009 
99,9986
'3 
'141522 
Adaptador de PVC soldável com flanges livres 
para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")
und 
1 
12,42 
12,42 
1.437.886,31 
0,0009 
99,9995
'2 
'010327 
Retirada de marco de madeira 
m 
1 
1,9 
1,9 
1.437.888,21 
0,0001 
99,9996
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